**CA – Cargo, s. r. o., Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca**

IČO: 36 820 326, IČ DPH: SK2022426230

**Príloha č. 3 Výzvy na zaslanie cenovej ponuky pre predmet zákazky**

Identifikácia obstarávateľa:

Obchodné meno/názov: CA – Cargo, s. r. o.

**V zastúpení:** JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA

**Sídlo:** Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca

**IČO:**  36 820 326

**DIČ:**  2022426230

**IČ DPH:**  SK2022426230

**Bankové spojenie:** Československá obchodná banka, a. s.

**Číslo účtu:**  SK35 7500 0000 0040 0532 7975

**Zatriedenie v zmysle zákona ZoVO:** § 8

**„Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce“**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikácia zákazky:** | **„Riešenie problémov so zneškodnením kuchynského odpadu v regióne Kysuce“** |
| **Identifikačné údaje uchádzača/spoločnosti** |  |
| Obchodné meno: |  |
| Obchodné meno výrobcu jednotlivých logických celkov (neplatí v prípade poskytovania služieb) |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Sídlo: |  |
| Kontakt: |  |
| Dátum vypracovania cenovej ponuky: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Logický celok** | | | **Cena bez DPH** |
| Typové označenie tovaru/počet kusov | Požadované | Váš návrh (parametre resp. áno/nie) |  |
| **Elektrický kompostér GG 100**  **1 ks**  **Veľkokapacitný kontajner 7 m3**  **5 ks**  **Veľkokapacitný kontajner 30 m3**  **5 ks**  **CTM 808 nakladač**  **1 ks**  **Skladový kontajner**  **1 ks** | **Celkové rozmery**     * Vonkajšia dĺžka: 2,320 m * Vonkajšia šírka: 1,185 m – * Vonkajšia výška: 1,552 m   **Technické parametre**   * Maximálna denná kapacita: 274 kg/deň (100 000 kg / rok) * Napätie: 3 fázové, 200 – 480 V * Výkon: 10,4 kW * Spotreba el. energie: 2300 – 3500 kWh / mesiac * Vnútorná časť kompostovacia nádrž a všetky kritické komponenty z nerezovej ocele   **Celkové rozmery**   * Vonkajšia dĺžka: 3,6 m * Vonkajšia šírka: 1,185 m – * Vonkajšia výška: 1,552 m   Podlaha kontajnera je z plechu hrúbka 4 mm čelá a boky kontajnera sú z plechu hr 3 mm. Čelá kontajnera sú vystužené ohýbanými L profilmi po 3 ks na oboch čelách.  Podlaha kontajnera je zo spodnej strany vystužená 3 ks. 2x zosilnená štyroch horných rohov kontajnera. Symetrické prevedenie. Kontajner je stohovateľný, otvorený. Vysýpacie háky na oboch stranách.  **Celkové rozmery**   * Vonkajšia dĺžka: 6,3 m * Vonkajšia šírka: 2,48 m – * Vonkajšia výška: 2,5 m   Kontajner má hákový systém na nakladanie háku – výška háku 1570mm, DIN 30722 z plechu hr. 4 mm.  Podlaha kontajnera je na spodnej hrane oblúková. Podlaha, boky, dvere a čelo kontajneru: plech akosti St. 11 375. Bočné výstuhové profily z ohýbaných U-profilov 50/100/50/3mm po 750mm. Zadné dvojkrídlové dvere sa otvárajú o 2700 s upevnením o bok kontajnera. Dvere sú opatrené centrálnym bezpečnostným zatváraním. Bočné bezpečnostné otváranie zadných dverí – zvýšenie bezpečnosti pri vysýpaní kontajnera, dvojité istenie dverí. Dverový profil kontajnera je UNP 160.  Nakladač značky CTM 808 bude používaný pri manipulácii s kuchynským odpadom a s hotovým kompostom, ktorý vznikne pri používaní elektrického kompostéra.  Rozmer: 4,8 x 1,6 x 2,4 m  Zdvihová kapacita: 800 kg  Max výška zdvihu: 2,5 m  Palivo: nafta  Výkon: 25 kW  Skladový kontajner bude použitý ako ochrana elektrického kompostéra pred vplyvmi počasia.  Rozmery skladového kontajnera:  Výška: min. 2,5m, max 4,5m  Dĺžka: min. 3 m, max 5 m  Hĺbka: min. 2m, max 4 m.  Opis: skladový kontajner má 1x dvojkrídlové vstupné dvere. Podlaha: oceľový profil, 100 mm tepelná izolácia, podlahová doska.  Steny: stenový sendvičový panel, nehorľavý so zvýšenými parametrami, hrúbka: 100 mm. Strecha: certifikovaný sendvičový panel strašného profilu, hrúbka: 100 mm. |  |  |
| **Ďalšie požiadavky k dodaniu tovaru** | Dodanie do miesta určenia |  |  |
|  | Dodanie nového, nepoužívaného tovaru |  |  |
|  | V zmysle Výzvy |  |  |
|  | Inštalácia a uvedenie do prevádzky |  |  |
|  | Záručná doba 24 mesiacov Vrátane bezplatného záručného servisu a 1x ročne bezplatnej odbornej skúšky zariadenia vrátane dopravných nákladov počas záručne doby. Nástup na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy. |  |  |
|  | Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak je potrebný náhradný diel z dovozu do 24 hodín od dodania náhradného dielu, najneskôr do 10 prac. dní od nástupu na opravu. |  |  |
|  | Na vyžiadanie sa požaduje predložiť prehlásenie o zhode od výrobcu a certifikát výrobcu, ktorým sa preukazuje autorizovaný predaj a servis na zariadenie. |  |  |
| **Cena spolu bez DPH** |  |  | € |

V ............................ dňa ................. Pečiatka a podpis oprávnenej osoby